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BOLETÍN OFICIAL Nº 3529 (15/12/97)
Decreto Número 1601

Viedma, 9 de diciembre de 1997.

Visto, la Ley Nº 2942; y

CONSIDERANDO:

Que por ella, la Provincia de Río Negro se adhirió al régimen de la Ley Nacional de Tránsito y Transporte Nº 24.449 y demás disposiciones complementarias, modificatorias o reglamentarias de la misma;

Que la adhesión mencionada está limitada a que dichas normas sean de aplicación pertinente en la jurisdicción Provincial;

Que en el inciso a) del Art. 2º de la citada norma provincial se establece que es competencia de la Dirección de Transporte y Comunicaciones, todo lo referido a las condiciones de seguridad, requisitos para circular, límites de emisión, ruidos, radiaciones parásitas, etc.;

Que el Art. 8º establece también, que la repartición mencionada anteriormente será la encargada de instrumentar y realizar la inspección periódica sobre los vehículos de uso particular, el transporte de pasajeros y/o de cargas sometidos a la jurisdicción provincial y/o nacional cuando correspondiere.

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 779/95, se reglamentó la obligatoriedad de la Revisión Técnica de vehículos;

Que en virtud de los antecedentes mencionados se hace necesario reglamentar la Ley Provincial Nº 2.942 y en cumplimiento del Art. 31, en lo atinente a la Dirección de Transporte y Comunicaciones;

Que en virtud de las facultades conferidas por la Constitución Provincial;

Por ello:

El Gobernador de la Provincia de Río Negro

D E C R E T A

Artículo 1º - Todos los vehículos, sean particulares, de transporte de pasajeros y/o carga intrajurisdiccional, radicados en la Provincia de Río Negro, definidos en cuanto a sus características técnicas en el Art. 28 del Decreto Nacional Nº 779/95 como categorías L, M, N y O, a partir del 1 de Enero de 1.998, para poder circular por la vía pública deberán tener aprobada la Revisión Técnica Obligatoria que se establece por el presente, en los Talleres habilitados al efecto.

Artículo 2º - Los certificados de Revisión Técnica Obligatoria de vehículos particulares emitidos por otras Autoridades Jurisdiccionales serán reconocidos en el ámbito provincial. En el caso de superarse el plazo de circulación del vehículo en Jurisdicción Provincial, deberá proceder a realizar la inspección en un taller habilitado en esta jurisdicción, previa solicitud por escrito ante la Autoridad Jurisdiccional con las causas que lo motivan.

Artículo 3º - Las unidades particulares cero kilómetro que se incorporen al Parque Automotor tendrán un plazo de gracia de veinticuatro (24) meses a partir de su fecha de patentamiento, para realizar su primera Revisión Técnica Obligatoria. Los vehículos que no sean de estricto uso particular deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria en los plazos dispuestos por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 4º - La Revisión Técnica Obligatoria para las unidades particulares, superado el plazo de gracia previsto en el artículo anterior, tendrá vigencia anual.

Artículo 5º - Las Revisiones Técnicas Obligatorias para las unidades que realizan servicios de transporte de pasajeros y/o carga, estarán sujetas a lo establecido en los Arts. 1º, 4º, 5º y 6º, de la Disposición Nº 79/94, de la Dirección de Transporte de la Provincia y las normas que al respecto se dicten en el futuro.

Artículo 6º - Cuando se detecte un vehículo en circulación que no ha cumplido con lo establecido en el Artículo 1º y conforme los Arts. 4º y 5º del presente Decreto, será emplazado para que en el término de treinta (30) días proceda a efectuar la Revisión Técnica Obligatoria, esto sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.

Artículo 7º - Cuando el vehículo que ha realizado su Revisión Técnica Obligatoria, sufriera un siniestro, y que como consecuencia del mismo pudieran haberse deteriorado elementos de seguridad, tales como frenos, dirección, tren delantero, partes estructurales del casco y/o la carrocería, el Certificado de Revisión Técnica perderá su vigencia.

Artículo 8º - Los talleres que llevan a cabo las reparaciones de vehículos siniestrados serán responsables de dejar constancia de ello en el Certificado de Revisión Técnica.

Artículo 9º - Las Revisiones Técnicas Obligatorias, que por el presente se implementan, serán realizadas por los talleres que funcionen bajo la órbita de la Jurisdicción Provincial, tanto para los vehículos particulares como para los de transporte de pasajeros y/o cargas. Asimismo la Autoridad de Aplicación queda facultada para firmar convenios de cumplimentación, integración, delegación, asociación, unión y otras figuras jurídicas, con empresas, sociedades o terceros en general para un mejor cumplimiento del presente. 

Artículo 10 - La Revisión Técnica Obligatoria será llevada a cabo por los talleres habilitados a tal efecto por la Dirección de Transporte y Comunicaciones que será la Autoridad de Aplicación. Dicho organismo previo a su habilitación verificará el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y las características mínimas del equipamiento a utilizar por los mismos.

Artículo 11 - Dichos talleres deberán funcionar bajo la Dirección Técnica de un responsable que deberá ser Ingeniero matriculado con incumbencia específica en la materia, condición que será verificada por el Consejo Profesional respectivo. El citado Director Técnico deberá estar presente durante todo el tiempo que el taller permanezca abierto.

Los talleres habilitados tendrán como actividad exclusiva la realización de la Revisión Técnica Obligatoria. Cada Taller llevará un Registro en el que figurarán todas las revisiones técnicas efectuadas, sus resultados y las causales de rechazo en caso de corresponder, el que será firmado por el Director Técnico y el propietario del vehículo o quien lo hubiese llevado.

Artículo 12 - Los talleres realizarán la Revisión Técnica, de acuerdo a la planilla prevista en el Anexo I del presente Decreto, y si la misma es aprobada deberán emitir el Certificado de Revisión Técnica y adherir las obleas respectivas en el parabrisas, elementos que serán provistos por la Dirección de Transporte y Comunicaciones. La oblea consistirá en una etiqueta autoadhesiva que será colocada en el parabrisas delantero de la unidad revisada. El Certificado de Revisión Técnica será firmado por el “Director Técnico”, que contendrá como mínimo los datos requeridos según Anexo II, del presente Decreto y los que establezca la Autoridad de Aplicación. Dicho certificado caducará automáticamente en la fecha en él consignada. Los colores base de esta identificación serán concordantes con los que se establecen a nivel nacional.

Artículo 13 - Al habilitarse los Talleres la Autoridad de Aplicación dispondrá un régimen de sanciones, que podrán ser económicas, pero obligatoriamente deberá establecer las condiciones para aplicar sanciones de apercibimiento, suspensión temporaria y cierre definitivo.

Las causales de cierre definitivo son las siguientes:

a) Si se detectase la existencia en el mismo de Certificados de Revisión Técnica firmados en blanco.

b) Si se impidiese el control o auditoria para los cuales la Dirección de Transporte y Comunicaciones está facultada.

c) Si no se encontrase en el lugar el Director Técnico responsable del Taller de Revisión.

d) Si se expidiesen Certificados de Revisión Técnica y/u obleas, sin haberse cumplimentado previamente la revisión técnica.

Las causales para aplicar sanciones de apercibimiento, suspensión temporaria, y/o económicas, se establecerán al momento de la habilitación de los Talleres.

Artículo 14 - Todos los vehículos automotores propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), para poder acceder a la Revisión Técnica Obligatoria, deberán exhibir el cumplimiento de la Resolución Nº 139/95, del Ente Nacional Regulador del Gas y sus modificatorias.

Artículo 15 - Los elementos mínimos con que deberá contar el Taller de Revisión Técnica para su habilitación, sin perjuicio de los que en el futuro se puedan establecer en concordancia con los avances y requerimientos técnicos que la industria incorpore, son los siguientes:

a) Alineador óptico de faros con luxómetro incorporado.

b) Detector de holguras.

c) Calibre para la medición de la profundidad de dibujo de la banda de rodamiento de neumáticos.

d) Sistema de medición para la determinación de la intensidad sonora emitida por el vehículo (decibelímetro).

e) Analizador de gases de escape para vehículos con motor ciclo OTTO (CO y HC).

f) Analizador de humo de gases de escape para vehículos con motor ciclo DIESEL (opacímetro o sistema de medición por filtrado).

g) Instalaciones con elevador o fosa de inspección.

h) Criques o dispositivo para dejar las ruedas suspendidas y libres.

i) Lupas de Dos (2) y Cuatro (4) dioptrías.

j) Tester.

k) Frenómetro (desacelerómetro).

l) Dispositivo de verificación de Alineación de Dirección.

m) Dispositivo de Control de Amortiguación.

n) Herramientas e instrumentos menores de uso corriente y dispositivos para calibración del equipamiento.

ñ)
Cuando el taller realice Revisiones Técnicas a unidades de transporte de pasajeros y/o cargas, deberá incorporar aquellos elementos que la autoridad de aplicación considere necesarios para la realización de los mismos

Artículo 16 - La Revisión Técnica será llevada a cabo en un mismo predio y en un solo acto. En ella el taller evaluará el estado general del vehículo en función del riesgo que pueda ocasionar su circulación en la vía pública y de las condiciones específicas exigidas de acuerdo al servicio que preste, cuando éste no sea de estricto uso particular. A estos efectos, todo vehículo quedará comprendido en una de las tres (3) categorías siguientes, en función del resultado de la revisión:

a) Apto: No presenta deficiencias, o las mismas no inciden sobre los aspectos de seguridad para circular en la vía pública.

b) Condicional: Denota deficiencias que exigen una nueva inspección.

1) Cuando los vehículos sean de carácter particular, estos tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días para realizar la reinspección.

2) Cuando los vehículos no sean de carácter particular, estos tendrán un plazo máximo de treinta (30) días para realizar la reinspección, intervalo durante el cual no podrán prestar servicios de transporte.

3) Los aspectos a controlar en la nueva inspección serán aquellos que presentaron deficiencias en la primer oportunidad.

c) Rechazado: Impedirá al vehículo circular por la vía pública. Exigirá una nueva inspección técnica total de la unidad.

Artículo 17 - El “Director Técnico” de un taller no podrá ocupar ningún cargo en otro taller habilitado, de los previstos en el presente.

Artículo 18 - El Director Técnico ante deficiencias en la unidad procederá a la calificación del vehículo haciendo constar la anomalía detectada, otorgando una nueva fecha de revisión, transcurrido dicho plazo la unidad no podrá circular por la vía pública.

Artículo 19 - Cuando un vehículo calificado como condicional o como rechazado no concurre a la segunda inspección en el plazo otorgado, el taller deberá comunicar esta situación a la Autoridad de Aplicación.

Artículo 20 - Todo vehículo que circule por la vía pública podrá ser sometido a una Revisión Técnica Rápida y Aleatoria, las que serán realizadas por rutina o ante la presencia de una irregularidad detectable a simple vista. Estas Revisiones serán llevadas a cabo en los Talleres de Revisiones Técnicas Rápidas, autorizados por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 21 - Dichas revisiones se ajustarán a lo establecido en el Anexo III, que forma parte del presente Decreto.

Artículo 22 - Realizada la Revisión Rápida Aleatoria se dejará constancia de ella en el Certificado de Revisión Técnica donde constarán las anomalías que se detecten en los vehículos y el plazo para su reparación, siempre y cuando las mismas no sean de tal magnitud que impidan la circulación del vehículo.

Artículo 23 - Los Talleres de Revisión Técnica Rápida podrán ser de tipo móvil, pero en ningún caso serán habilitados sin contar con el instrumental y los elementos adecuados para efectuar revisiones y el mínimo de personal que posibilite su operación. Dichos talleres contarán también con un responsable técnico. La revisión no superará los 20 minutos a contar desde que el vehículo se detuvo. En ningún caso los vehículos, que se determine por la autoridad jurisdiccional que se sujetarán a esta revisión, entorpecerán el desplazamiento del tránsito.

Artículo 24 - Será obligación de los Talleres de Revisión Técnica Rápida contar con un libro foliado y rubricado por la autoridad jurisdiccional donde se consignará: a) lugar; b) fecha y hora; c) personal afectado; d) datos de identificación de los vehículos revisados; e) irregularidades constatadas; según Anexo IV, del presente Decreto.

TALLERES DE REPARACION

Artículo 25 - Se habilitarán también los Talleres de Reparación a solicitud de los interesados y en las categorías que el solicitante lo requiera conforme al Anexo V, del presente Decreto. Los talleres de reparación para su habilitación deberán contar con los requisitos establecidos en el Artículo 35º de la Ley Nº 24.449 y además con las herramientas y equipos adecuados a la o las especialidades que se habiliten. Quienes no posean título técnico o profesional en la especialidad, para ser “Director Técnico” responsable de los talleres de reparación, deberá obtener Certificado que lo habilite en la especialidad conforme a los requerimientos exigidos por la autoridad competente.

Los Directores Técnicos de los talleres Clase 1, 2 y 3 del Anexo V, del presente, deberán poseer los siguientes grados de capacitación:

A) Obligación del profesional universitario a cargo con título habilitante con incumbencia en la materia para:

*
Modificación de chasis, retiro o agregado de conjuntos.

*
Modificación de carrocerías.

*
Modificación de los Sistemas de Seguridad siguientes: Sistemas de Frenos, Sistema de Dirección, Sistema de Suspensión, Sistema de Transmisión.

*
Modificación de Motores o Repotenciación.

Se entenderá por “Modificación” a todo trabajo que signifique cambio o transformación de las especificaciones del fabricante para el modelo del vehículo.

B) Se exceptúa por única vez aquellos talleres mecánicos y gomerías que a la fecha de entrada en vigencia de esta reglamentación se encuentran habilitados por la autoridad jurisdiccional, sin perjuicio de asumir todas las responsabilidades que más adelante se especifican para el caso de los talleres de reparación o cambio de elementos, de:

*
Motores.

*
Chasis.

*
Dirección.

*
Suspensión.

*
Frenos.

*
Carburación y Encendido.

*
Inyección.

*
Control de Humos y Contaminantes.

*
Alineación y Balanceo.

*
Sistema de Transmisión.

*
Sistema Eléctrico e Iluminación.

*
Sistema de Combustible (Salvo GNC).

*
Instrumental y Accesorios.

*
Cerraduras de Seguridad.

Se entenderá por reparación o cambio de elementos a los trabajos que se realicen cumpliendo con las especificaciones del fabricante de cada modelo de vehículo. 

C) Obligación del Director Técnico autorizado conforme a las normas y resoluciones emanadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), en la instalación y/o reparación de vehículos Automotores propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC).

D) Sólo requerirá de la habilitación especifica, los Talleres de Reparación y servicios no incluido en los literales de la a) al c).

Los servicios de clase 4, 5 y 6, y otros no incluidos en la presente reglamentación, deberán realizar su actividad según los manuales de servicio específicos.

Un mismo taller podrá tener más de un Director Técnico de la misma o de distintas especialidades para las cuales se lo ha habilitado.

Los Talleres de Reparación o servicios deberán fijar en lugar visible el Certificado de Habilitación, el que consignará las especialidades que podrán ser materias del mismo.

Sin perjuicio de las normas generales atributivas de la responsabilidad civil y penal, el Director Técnico de un taller responderá específicamente en aquellos casos en los que las deficiencias en reparaciones, montajes o recambios con piezas no autorizadas ni certificadas, o utilización de materiales no normalizados, sean causa de accidente de tránsito.

El taller debe disponer de un sistema de registro de reparaciones que contendrá los siguientes datos:

1 Número de Orden.

2 Fecha.

3 Marca.

4 Modelo

5 Dominio.

6 Titular.

7 Reparaciones efectuadas: (con el listado de los elementos cambiados)

8 Final de obra o motivo de retiro de la unidad sin final de obra, indicando reparaciones faltantes.

9 Observaciones.

10 Firma del Director Técnico.

11 Firma del responsable del vehículo.

Un comprobante del registro debe ser entregado al usuario y su copia será archivada por el Taller. El Sistema de Registro de Reparaciones puede estar incluido junto al de facturación. Los talleres deberán conservar las facturas de compras de autopiezas y material normalizado y las copias de los comprobantes de las reparaciones efectuadas, durante un período de Cinco (5) años.

Artículo 26 - Los propietarios de vehículos de servicios de transporte de pasajeros y/o cargas, deberán tener organizado el mismo de modo que:

a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables de su cumplimiento, no obstante la obligación que tenga el conductor de comunicarles las anomalías que detecte.

b) Se respeten las antigüedades máximas que se establecen a continuación para circular:

El transporte de pasajeros se regirá por lo establecido en el Decreto Nº 466/97.

Cargas

1. Peligrosas: 10 años

2. Los demás tipos: 20 años.

c) La autoridad de aplicación podrá autorizar que los modelos indicados precedentemente puedan continuar prestando su servicio por el lapso de seis (6) meses a contar de las fechas fijadas, siempre que sus titulares hayan acreditado, ante la misma la adquisición destinada a reponer los vehículos que no cumplen con la antigüedad máxima legal. 

d) También se podrá autorizar el uso de unidades de antigüedad superior a la indicada cuando se limite su uso, tipo y cantidad de carga, y velocidad, siempre que superen la revisión técnica mecánica, y específicamente para el transporte de carga no podrán en ningún caso llevar acoplados o exceder el 80% de la capacidad de carga para la cual se ha diseñado, evaluando el total y por eje.

e) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo.

f) Los vehículos de la categoría M3, conforme los define el Decreto Nacional Nº 779/95 que realicen servicios de transporte de pasajeros de media y larga distancia, ya sean de servicios regulares y/o de turismo y los de categoría N2 y N3 del mismo Decreto citado que realizan servicios de transportes de materiales y residuos peligrosos deben contar con un sistema de control que registre las operaciones, cuyo mecanismo de lectura se unificará con las normas que a tal fin dicte en el futuro la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, donde además de observarse los aspectos de fiscalización también se incluyan los de prevención.

g) Los vehículos de transporte y la maquinaria especial deberán llevar en la parte trasera un círculo reflectivo indicador de la velocidad máxima que les está permitida desarrollar con los mismos requisitos establecidos en la jurisdicción nacional.

h) Cuenten con la autorización correspondiente al servicio que realiza, cuando no sea de uso particular exclusivo. Quedando prohibida la circulación de vehículos de transporte por automotor de pasajeros en el ámbito provincial que no hallan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad jurisdiccional.

Si se detectare la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado anteriormente se dispondrá la paralización del servicio hasta la subsanación de las irregularidades, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Artículo 27 - En el transporte de escolares o personas menores de 14 años, debe extremarse la prudencia en la circulación y cuando su cantidad lo requiera serán acompañados por una persona mayor para su control. No llevarán más pasajeros que plazas y los mismos serán tomados y dejados en el lugar más cercano posible al de sus domicilios y destinos. Los vehículos tendrán en las condiciones que fije el reglamento solo asiento fijo, elementos de seguridad y estructurales necesarios, distintivos y una adecuada salubridad e higiene. Tendrán cinturones de seguridad en los asientos de primera fila.

Artículo 28 - Los propietarios de vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean particulares o empresas, conductores o no, deben:

a) Estar inscriptos en el Registro de Transporte de Carga Provincial;

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, el peso máximo de arrastre (P.M.A.) y el tipo de los mismos con las excepciones reglamentarias;

c) Proporcionar a sus chóferes la pertinente carta de porte en los tipos de viaje y forma que fija la reglamentación;

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripular cualquiera de sus unidades, en los casos y forma reglamentada;

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la portación del permiso otorgado por el ente vial competente.

f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que cuenten con la compartimentación reglamentaria;

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentaria y la debida señalización perimetral con elementos retroreflectivos;

h) Cuando transporte sustancias peligrosas: Estar provisto de los elementos distintivos y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con capacitación especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a las disposiciones de la Ley Nº 24.051, su reglamentación y Anexo S) del Decreto Nacional Nº 779/95.

Artículo 29 - Los vehículos de servicio de emergencia tendrán habilitación técnica especial y su antigüedad no excederá los quince (15) años.

Medidas Cautelares

Artículo 30 - Comprobada la circulación de un vehículo ya sea de uso particular, de transporte de pasajeros y/o de cargas deberá procederse a su retención cuando:

a) No cumpla con las exigencias de seguridad reglamentaria, en cuyo caso se labrará un acta provisional, la que, salvo en los casos de vehículos afectados al transporte de pasajeros o carga, presentada dentro de los tres (3) días ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la falta, quedará anulada. La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta, excepto si el requisito faltante es tal que pone en peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones de ejecución que para los servicios de transporte automotor o de cargas se establece. En estos casos la retención durará hasta que se repare el defecto o se regularicen las condiciones para la ejecución del servicio.

b) El conductor de un servicio de transporte de pasajeros y/o cargas no posea la licencia provincial habilitante. En tal caso luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido a los depósitos que se indiquen, donde serán entregados a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que halla demandado el traslado.

c) Se detecte la prestación de un servicio de transporte de pasajeros o de carga, sin la autorización, inscripción y/o habilitación que corresponda sin perjuicio de la sanción pertinente, se dispondrá la paralización del servicio en el tiempo y lugar de verificación, ordenando la desafectación, siendo responsable el transportista transgresor respecto de los pasajeros y terceros damnificados, y/o de la carga en traslado.

d) La documentación referida a la habilitación de los vehículos particulares y a los de transporte de pasajeros o carga que establezca la Dirección de Transporte y Comunicaciones, si:

1. No cumpliera con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

2. Estuviere adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado y las condiciones fácticas verificadas.

3. Se infringieren normas referidas a su habilitación.

Sanciones

Artículo 31 - RESPONSABILIDAD. Son responsables para esta Ley:

a) Las personas que incurran en las conductas antijurídicas previstas, aún sin intencionalidad;

b) Los mayores de 14 años. Los comprendidos entre 14 y 18 años, no pueden ser sancionados con arresto. Sus representantes legales serán solidariamente responsables por las multas que se les apliquen;

c) Cuando no se identifica al conductor infractor, recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo, a no ser que compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio.

d) También son punibles las personas jurídicas por sus propias faltas, pero no por las de sus dependientes respecto de las reglas de circulación. No obstante deben individualizar a éstos a pedido de la autoridad.

Artículo 32 - A los fines de la determinación del monto de la multa la misma se establece en unidades fijas (UF) y cada UF será equivalente al menor precio de venta al público de nafta especial que fija el Automóvil Club Argentino, en el ámbito provincial y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.

Artículo 33:

1. Serán sancionados con una multa de 1.500 UF hasta 5.000 UF:

a) Por circular el vehículo sin las condiciones mínimas de seguridad.

b) Por circular el vehículo de transporte de pasajeros y cargas sin los dispositivos mínimos de seguridad y/o por no contar con el sistema de iluminación o con las luces adicionales exigidas.

c) Por no ajustarse los vehículos a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas.

d) El responsable de un taller de revisión técnica obligatoria o de reparación que no se encuentre con el Director Técnico exigido, o con el libro rubricado con los datos de los vehículos revisados o con arreglos realizados.

2. Serán sancionados con una multa de 300 a 1000 UF por:

a) Circular sin haber realizado la revisión técnica obligatoria periódica.

b) Circular sin haber sido habilitado.

c) Circular sin la habilitación para ese tipo de vehículo.

3. Serán sancionados con una multa de 30 UF a 100 UF por:

a) Circular sin la documentación que acredite haber realizado la inspección técnica periódica obligatoria.

b) No exhibir la documentación exigible.

Artículo 34 - Las infracciones a las reglas para el transporte serán sancionadas conforme al régimen de penalidades vigentes a través del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 110/72, reglamentario de la Ley de Transporte de la Provincia Nº 651, y su modificatorio, el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1057/78.

Artículo 35 - Atenuantes. La sanción podrá disminuirse en un tercio cuando, a juicio de la Autoridad de aplicación la infracción resulta intranscendente.

Artículo 36 - Agravantes. La sanción podrá aumentarse hasta el triple cuando:

a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya causado daño en las cosas;

b) El infractor ha cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial, o utilizado una franquicia indebidamente o que no le correspondía;

c) La haya cometido abusando de reales situaciones de urgencia o emergencia, o del cumplimiento de un servicio público u oficial;

d) Se entorpezca la prestación de un servicio público;

e) El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter;

Artículo 37 - Concurso de faltas. En caso de concurso real o ideal de faltas, las sanciones se acumularán aun cuando sean de distinta especie.

Artículo 38 - Reincidencia. Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente dentro de un plazo no superior a un año.

En los casos de reincidencia se observarán las siguientes reglas:

La sanción de multa se aumenta:

1. Para la primera, en un cuarto;

2. Para la segunda, en un medio;

3. Para la tercera, en tres cuartos;

4. Para las siguientes, se multiplica el valor de multa originaria, por la cantidad de reincidencias menos dos;

Artículo 39 - Las sanciones por infracciones a esta Ley son de cumplimiento efectivo, no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso.

Artículo 40 - Pago de la multa. La sanción de multa puede:

a) Abonarse con una reducción del 25% cuando corresponda a normas de circulación en la vía pública y exista reconocimiento voluntario de la infracción. Si se trata de faltas graves este pago voluntario tendrá los efectos de condena firme y sólo podrá usarse hasta dos veces al año;

b) Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva, cuando no se haya abonado en término, por lo cual será título suficiente el certificado expedido por la autoridad del juzgamiento;

c) Abonarse en cuotas, en caso de infractores de escasos recursos;

d) El monto impuesto en la sanción de multa se depositará en la Cuenta Corriente Nº 92.028/6, Fondo Provincial de Transporte;

Procedimiento:

Artículo 41 - En las infracciones constatadas a las normas de la Ley Nº 2942 y/o de esta Reglamentación, que sean competencia de la fiscalización y control de la Dirección de Transporte y Comunicaciones, la autoridad interviniente procederá a actuar de oficio labrando el acta de comprobación de infracción correspondiente. El acta mencionada se tramitará bajo las normas establecidas en los Decretos Nros. 110/72 y 1397/93.

Artículo 42 - Todo lo no previsto por la presente reglamentación respecto de la Revisión técnica Obligatoria, será resuelto por vía dispositiva por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo 43 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno.

Artículo 44 - Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón, dése al Boletín Oficial, cumplido archívese.

VERANI - JOULIÁ

ANEXO I

Guía de Revisión Técnica Obligatoria Categorías L, M, N y O

1.
Documentación a exigir en oportunidad de realizar la revisión técnica obligatoria.

1.1.
Datos del Conductor Vigente y del titular del automotor.

1.1.1.
Apellido y Nombres del conductor:

1.1.2.
Documento de identidad: LE/CI/DNI/LC/:

1.1.3.
Licencia de Conductor Nº:....... Categoría:...........Vigencia:.........

1.1.4.
Apellido y nombre del titular:.........

1.1.5.
Documento de identidad: LE/CI/DNI/LC:

1.2.
Datos del vehículo.

1.2.1.
Dominio Nº:............................

1.2.2.
Marca del automotor:................... modelo:..................año ..........

1.2.3.
Motor:.........Marca........Nº:........

1.2.4.
Chasis:.........Marca.........Nº.......

1.2.5.
Recibo de patente vigente .............

1.2.6.
Tarjeta de Verificación: .............. Vigencia ..............................

1.2.7.
Constancia Seguro responsabilidad Civil Nº.......................

Compañía:............................. Vigencia...............................

1.2.8.
Peso total:...........................Peso por Eje: .......

1.3.
Otros datos.

1.3.1.
Fue sometida a alguna revisión técnica rápida a la vera de la vía.

1.3.2.
Careció de desperfectos en la revisión efectuada.

1.3.3.
Se encuentran reparados en el momento de ésta revisión.

2.
LUCES REGLAMENTARIAS.

2.1.
Faros frontales

2.1.1.
Encienden simultáneamente las luces bajas.

2.1.2.
Encienden simultáneamente las luces altas.

2.1.3.
Están alineadas correctamente tanto las luces bajas como altas.

2.1.4.
Tienen la intensidad lumínica correcta tanto las luces bajas como altas.

2.1.5.
Funciona correctamente el parpadeo o guiño.

2.1.6.
Poseen las lentes el color reglamentario.

2.2.
Luces de posición y patente.

2.2.1.
Encienden tanto adelante como atrás.

2.2.2.
Encienden simultáneamente con la luz de patente.

2.2.3.
Poseen las luces los colores reglamentarios (rojas traseras, blancas delanteras).

2.3.
Luces de frenados.

2.3.1.
Encienden simultáneamente al accionar el pedal de freno.

2.3.2.
Poseen las luces el color reglamentario (roja).

2.4.
Indicadores de cambio de dirección.

2.4.1.
Encienden adelante y atrás de un mismo lado.

2.4.2.
Encienden simultáneamente con el lateral respectivo si el modelo de vehículo lo posee.

2.4.3.
Poseen las luces el color reglamentario (amarillas).

2.5.
Luz de retroceso. Si el modelo de vehículo lo posee.

2.5.1.
Encienden al colocar la palanca de cambio en posición de marcha atrás.

2.5.2.
Poseen las luces el color reglamentarios (blancas).

2.6.
Balizador de emergencia. Si el modelo de vehículo lo posee.

2.6.1.
Funcionan en forma intermitente y simultáneamente adelante y atrás.

2.6.2.
Poseen las luces el color reglamentario (amarillo).

2.7.
Retrorreflectores

2.7.1.
Los posteriores son del color reglamentario.

2.7.2.
Los laterales son del color reglamentario.

2.7.3.
Poseen la cantidad reglamentaria.

2.8.
Luz de Tablero

2.8.1.
Ilumina todo el instrumental original de la unidad.

2.8.2.
Encienden el testigo de las luces frontales altas.

2.8.3.
Encienden el testigo de la luz de giro.

2.8.4.
Encienden el testigo del balizador de emergencia.

2.8.5.
Encienden el testigo de freno de estacionamiento, si el modelo de vehículo lo posee.

2.9.
Proyectores adicionales.

2.9.1.
Posee la cantidad reglamentaria DOS (2) si el modelo de vehículo lo posee.

2.9.2.
Están colocados en posición correcta y en los lugares establecidos.

2.9.3.
Es correcto el color de las luces de acuerdo a la reglamentación.

3.
SISTEMA DE DIRECCION.

3.1.
Componentes del sistema de dirección.

3.1.1.
Las articulaciones de rótulas de la barras de dirección tienen el ajuste correcto.

3.1.2.
Las barras de dirección se hallan sin modificaciones, soldaduras o fisuras visibles.

3.1.3.
El brazo Pitman tienen el ajuste correcto

3.1.4.
El brazo Pitman, se halla sin modificaciones, soldaduras o fisuras visibles.

3.1.5.
Los brazos de comando de dirección tienen el ajuste permitido.

3.1.6.
Los brazos de comando de dirección se hallan sin modificaciones, soldaduras o fisuras visibles.

3.1.7.
La caja de dirección, está correctamente sujeta.

3.1.8.
Posee los topes de dirección.

3.1.9.
Los que poseen “manchón”, éste se encuentra en buen estado y correctamente ajustado.

3.1.10.
El volante de comando en uso, corresponde al modelo.

3.2.
Si poseen “dirección de potencia” controlar si:

3.2.1.
La bomba y el cilindro están correctamente sujetos.

3.2.2.
La bomba y el cilindro no tienen pérdida de lubricante.

3.2.3.
Las mangueras de conexión están correctamente sujetas y en buen estado.

3.2.4.
Las correas tienen la tensión correcta y se hallan en buen estado.

3.3.
Volante de dirección.

3.3.1.
No debe haber juego axial o lateral.

3.3.2.
El juego libre de dirección será inferior a TREINTA (30º) grados.

3.4.
Otros componentes del tren delantero.

3.4.1.
El ajuste entre perno-buje y/o cojinete de las puntas de eje, es correcto.

3.4.2.
La crapodina se encuentra en buen estado.

3.4.3.
El eje delantero está sin fisuras, soldaduras o modificaciones visibles.

3.5.
La convergencia de ruedas es la correspondiente al modelo.

4.
SISTEMAS DE FRENOS.

4.1.
Freno de servicio (Sistema hidráulico).

4.1.1.
Las cañerías y flexibles que conforman el circuito, las válvulas intercaladas y todas las conexiones se observan en buen estado.

4.1.2.
No posee pérdida.

4.1.3.
Los cilindros de ruedas y calipers (mordazas) están sin pérdida.

4.1.4.
El anclaje de calipers (mordazas) es correcto.

4.1.5.
La bomba está sin pérdida de líquido.

4.1.6.
El nivel de líquido en el depósito es el correcto.

4.1.7.
Las cañerías se encuentran correctamente ajustadas.

4.1.8.
Al accionar el pedal de freno durante unos segundos, mantienen su posición sin ceder.

4.2.
Si posee Sistema Servo Freno de vacío controlar:

4.2.1.
El servo es estanco.

4.2.2.
Las cañerías, cuplas y/o uniones son estancas.

4.3.
Freno de estacionamiento.

4.3.1.
El sistema está completo y en buen estado.

4.3.2.
Funciona correctamente y traba.

4.4.
Verificación con ruedas en movimientos.

4.4.1.
Freno de servicio: la diferencia de fuerza de frenado entre las ruedas del eje delantero es hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor máximo.

4.4.2.
Freno de servicio: la diferencia de fuerza de frenado entre las ruedas del eje trasero es hasta el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor máximo.

4.4.3.
La capacidad de frenado total, expresada en porcentaje, no es menor al CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) según ecuación reglamentaria.

4.4.4.
Freno de estacionamiento: La capacidad de frenado total expresada en porcentaje no es menor al QUINCE POR CIENTO, según ecuación reglamentaria.

4.4.5.
Prueba dinámica - freno de servicio:

4.4.6.
Prueba estática y dinámica - freno de estacionamiento:

5.
SISTEMA DE SUSPENSION.

5.1.
Amortiguadores.

5.1.1.
Tiene los correspondientes.

5.1.2.
Están bien sujetos a sus soportes y los bujes de goma se observan en buen estado.

5.1.3.
Están sin deterioro ni pérdidas visibles.

5.1.4.
Comprobar eficiencia.

5.2.
Elásticos.

5.2.1.
Están sin hojas rotas.

5.2.2.
Están sin hojas desplazadas.

5.2.3.
Los collares están completos sin roturas y bien sujetos.

5.2.4.
Las abrazaderas de eje están bien sujetas.

5.2.5.
Las abrazaderas de eje tienen el largo adecuado.

5.2.6.
Las manoplas y/o gemelos están en buen estado y correctamente sujetas.

5.2.7.
El ajuste en los bujes de ojo de elástico es el adecuado.

5.2.8.
El ajuste entre pernos y agujeros de manoplas y gemelos es el adecuado.

5.2.9.
La longitud del perno es el adecuado.

5.3.
Resortes helicoidales (espirales).

5.3.1.
Los resortes están sin fisuras ni deformaciones visibles.

5.3.2.
El conjunto está correctamente ajustado.

5.3.3.
El conjunto posee los topes de rebote y en buen estado.

5.4.
Parrilla de suspensión.

5.4.1.
Los componentes están correctamente sujetos y ajustados.

5.4.2.
Los componentes están sin fisuras ni deformaciones visibles.

5.4.3.
Los componentes de goma están completos y en buen estado.

5.4.4.
Las rotulas están en buen estado.

5.5.
Barras estabilizadoras.

5.5.1.
Las barras están sin deformaciones ni fisuras visibles.

5.5.2.
Poseen todos los bujes, tacos, soportes, manguitos y cazoletas, y se encuentran en buen estado.

6.
CHASIS.

6.1.
Largueros y travesaños.

6.1.1.
Ambos elementos están sin fisuras, roturas o deformaciones.

6.1.2.
Ambos elementos, si tienen modificaciones están certificadas.

6.1.3.
Los componentes del chasis, se encuentran correctamente ajustados.

6.1.4.
Posee seguro de caída de cardán.

6.2.
Transmisión.

6.2.1.
Correcto funcionamiento del sistema de selección de marchas.

6.2.2.
Correcto funcionamiento del sistema de embrague.

6.2.3.
Correcto estado de los elementos de transmisión.

6.2.4.
Pérdidas de aceite de fuelles o cárteres de caja de velocidad o puente de transmisión.

7.
LLANTAS.

7.1.
Estado de llantas.

7.1.1.
Las llantas están sin fisuras visibles.

7.1.2.
Las llantas no se encuentran deformadas por golpes.

7.1.3.
Las llantas poseen todos los bulones o tuercas de sujeción.

7.1.4.
Los bulones están debidamente ajustados.

7.1.5.
Las llantas corresponden al modelo del vehículo y están certificados.

8.
NEUMATICOS.

8.1.
Profundidad de dibujo mínimo.

8.1.1.
La totalidad de los neumáticos posee la profundidad de dibujo exigida.

8.1.2.
Los neumáticos guardan correspondencia en ancho y diámetro con las llantas y estos tienen las dimensiones prescriptas por el fabricante.

8.2.
Fallas visibles.

8.2.1.
Los neumáticos están exentos de sopladuras.

8.2.2.
Los neumáticos están exentos de roturas de radiales con tela expuesta.

8.2.3.
Los neumáticos están exentos de banda de rodamiento despegada.

8.2.4.
Los neumáticos deben estar exentos de roturas cortes o fallas no permitidas por la norma IRAM Nº 113.337/93.

9.
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

9.1.
Partes deterioradas en el exterior de la carrocería.

9.1.1.
Carecen de elementos que sobresalen de la línea de carrocería.

9.1.2.
Carecen de aristas cortantes o punzantes

9.2.
Guardabarros.

9.2.1.
Se encuentran correctamente sujetos y en buen estado.

9.3.
Paragolpes.

9.3.1.
Posee los reglamentarios.

9.3.2.
Están sujetos correctamente.

9.3.3.
Están completos y con la altura reglamentaria.

9.3.4.
Carecen de defensa o guías que resultan agresivas.

9.3.5.
Carecen de uñas que presenten aristas vivas o cortantes.

9.3.6.
Poseen la altura reglamentaria.

9.4.
Puertas.

9.4.1.
Todas las puertas cierran correctamente.

9.4.2.
El pestillo de cierre funciona correctamente.

9.5.
Capot y Baúl.

9.5.1.
Ambos elementos cierran y traban.

9.6.
Parabrisas.

9.6.1.
El estado del parabrisas, permite una visión correcta y sin deformaciones (debe cumplir con la norma reglamentaria en el Anexo f vidrio de seguridad para vehículos Automotores - Prescripciones uniformes de los vidrios de seguridad y de los materiales destinados para su colocación en vehículo automotores y su remolques anexo al Artículo 30, inciso f) de la Ley y su Reglamentación).

9.6.2.
Carece de elementos adheridos o pintados que no sean los reglamentarios.

9.7.
Lunetas.

9.7.1.
El estado de la misma permite una visión correcta y sin deformaciones.

9.7.2.
Carece de elementos adheridos o pintados que no sean los reglamentarios.

9.8.
Limpiaparabrisas.

9.8.1.
Están completos.

9.8.2.
Funcionan correctamente.

9.8.3.
Las escobillas están en buen estado.

9.9.
Lavaparabrisas.

9.9.1.
Están completos.

9.9.2.
Funcionan correctamente.

9.9.3.
Los orificios del sistema permiten libremente la salida del líquido sobre el área de barrido.

9.10.
Espejos.

9.10.1.
De acuerdo al tipo de vehículo, posee la cantidad reglamentaria.

9.10.2.
Se encuentran colocados reglamentariamente.

9.10.3.
Carecen de roturas, rajaduras o pérdidas del revestimiento especular.

9.10.4.
Se encuentran firmemente sujetos.

9.10.5.
Los espejos son los certificados.

9.11.
Pérdidas de fluidos al pavimento.

9.11.1.
Carece de pérdida de combustible, aceite, líquido de freno, grasas etc.

9.12.
Antenas para equipos de radio.

9.12.1.
Carece de elementos de esta naturaleza, que resulten agresivos o peligrosos a terceros.

9.13.
Del interior del vehículo.

9.13.1.
Los asientos y/o butacas están firmemente adheridos a sus anclajes.

9.13.2.
No posee ningún elemento o accesorio no original que resulte agresivo o peligroso para el conductor o sus acompañantes.

9.13.3.
Los parasoles son los originales en los vehículos o similares certificados

9.13.4.
La calefacción funciona correctamente.

9.13.5.
Los desempañadores funcionan correctamente.

10.
OTROS ELEMENTOS

10.1.
Cañería de combustible.

10.1.1.
Se encuentran correctamente sujeta y en buen estado.

10.1.2.
Carece de pérdida de líquido.

10.2.
Tapa de tanque de combustible.

10.2.1.
El tubo de llenado de combustible, está provisto de la respectiva tapa, firmemente asegurada.

10.3.
Silenciador y sistema de escape.

10.3.1.
Posee los reglamentarios.

10.3.2.
El silenciador se encuentra sin fugas intermedias y correctamente sujeto.

10.3.3.
El caño de escape se encuentra sin fugas intermedias, correctamente sujeto y con salida hacia la parte posterior del vehículo.

10.4.
Chapa patente

10.4.1.
Posee y concuerda el número de dominio con el de la documentación.

10.4.2.
Su ubicación es la reglamentaria, tanto adelante como atrás.

10.4.3.
Su estado de legibilidad es correcto.

10.5.
Dispositivo del sistema de instrumental y registro de las operaciones.

10.5.1.
Correcto funcionamiento y calibración del velocímetro y odómetro.

10.6.
Bocina.

10.6.1.
Funciona.

10.6.2.
Cumple con el nivel sonoro de la categoría.

10.7.
Emisión de ruidos - sistema de escape.

10.7.1.
Cumple con los niveles reglamentarios.

10.8.
Emisión de CONTAMINANTES - sistema de escape.

10.8.1.
Cumple con los niveles reglamentarios.

10.9.
Emisión de humo - sistema de escape.

10.9.1.
Cumple con los niveles reglamentarios.

10.10.
Arrastre de acoplados.

10.10.1.
Enganche ajustado permanente.

10.11.
Portaequipajes.

10.11.1.
Fijación correcta.

11.
ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y ELEMENTOS PARA EMERGENCIA.

11.1.
Accesorios de seguridad.

11.1.1.
Correajes:

11.1.1.1.
Posee los reglamentarios.

11.1.1.2.
Están completos y sujetos de acuerdo a normas.

11.1.2.
Cabezales:

11.1.2.1.
Posee los reglamentarios.

11.1.2.2.
Se encuentran ubicados y sujetos de acuerdo a normas.

11.2.
Elementos para emergencia.

11.2.1.
Extintor (matafuego).

11.2.1.1.
Es el reglamentario.

11.2.1.2.
Esta cargado.

11.2.1.3.
Su ubicación es accesible en caso de emergencia.

11.2.1.4.
Se encuentra sujeto al vehículo.

11.2.2.
Balizas:

11.2.2.1.
Posee el número correcto DOS (2).

11.2.2.2.
Son las reglamentarias (triángulo reflectante).
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ANEXO III

REVISION TECNICA RAPIDA Y ALEATORIA (a la vera de la vía)

1.
Documentación a exigir en oportunidad de realizar la Revisión Técnica Rápida y Aleatoria.

1.1.
Datos del Conductor: 

1.1.2.
Apellido y Nombres del Conductor:

1.1.3.
Documento de Identidad: LE/CI/DNI/LC:

1.1.4.
Licencia de Conductor Nº:

Categoría:

Vigencia:

1.2.
Datos del Vehículo:

1.2.1.
Dominio Nº:

1.2.2.
Marca del automotor:

Modelo:

Año:

1.2.3.
Recibo patente vigente:

1.2.4.
Tarjeta de Revisión periódica Nº:

Vigencia:

1.2.5.
Constancia seguro responsabilidad civil Nº:

1.2.6.
Cédula de Identificación del vehículo. Deberá verificarse que los números de motor y chasis obrante en la cédula de identificación coincida con los insertos en el automotor. En caso contrario se denunciará a la autoridad.

1.3.
Recibo de patente vigente.

1.4.
Constancia de seguro de responsabilidad civil.

1.5.
Certificado de Revisión Técnica Obligatoria.

2.
Accesorios de seguridad:

2.1.
Correajes.

2.1.1.
Posee los reglamentarios.

2.1.2.
Están completos y sujetos y completos de acuerdo a normas.

2.2.
Cabezales.

2.2.1.
Posee los reglamentarios.

2.2.2.
Se encuentran ubicados y sujetos de acuerdo a normas.

3.
Elementos de emergencia.

3.1.
Extintor (matafuego).

3.1.1.
Es el reglamentario.

3.1.2.
Está cargado.

3.2.
Balizas.

3.2.1.
Posee el número correcto DOS (2).

3.2.2.
Son las reglamentarias (triángulo reflectante).

4.
Luces reglamentarias.

4.1.
Faros frontales delanteros.

4.1.1.
Encienden simultáneamente las luces bajas.

4.1.2.
Encienden simultáneamente las luces altas.

4.2.
Faros frontales adicionales.

4.2.1.
Posee la cantidad reglamentaria.

4.2.2.
Están en posición correcta.

4.3.
Luces de posición y patente.

4.3.1.
Encienden todas simultáneamente.

4.4.
Luces de giro.

4.4.1.
Destellan regularmente adelante y atrás, de un mismo lado.

4.5.
Luces de frenado.

4.5.1.
Encienden simultáneamente al accionar el pedal de freno.

4.6.
Elementos retrorreflectores.

4.6.1.
Posee los reglamentarios.

5.
Carrocería y componentes.

5.1.
Elementos agresivos.

5.1.1.
La carrocería está exenta de deformaciones agresivas.

5.2.
Portaequipajes reglamentario.

5.2.1.
La sujeción de la carga es correcta.

5.2.2.
La carga está estibada sin sobresalir de la línea de la carrocería.

5.2.3.
De poseer lona o cubre carga la misma deberá estar sujeta.

5.3.
Parabrisas y luneta.

5.3.1.
Poseen visión libre total ambos elementos.

5.4.
Sistema de capot.

5.4.1.
El capot traba.

5.5.
Sistema de cierre de puertas.

5.5.1.
Accionan correctamente.

5.6.
Sistema de arrastre de acloplados.

5.6.1.
Corresponde al reglamentario.

5.7.
Paragolpes.

5.7.1.
Posee los reglamentarios.

5.7.2.
Están completos.

5.7.3.
Poseen la altura reglamentaria.

5.8.
Tapa tanque de combustible.

5.8.1.
Posee la tapa.

5.9.
Espejos.

5.9.1.
Posee los reglamentarios en buen estado.

5.10.
Limpiaparabrisas.

5.10.1.
Funcionan.

5.10.2.
Están completos.

5.11.
Lavaparabrisas.

5.11.1.
Funciona.

5.12.
Chapa patente.

5.12.1.
Está ubicada reglamentariamente.

5.12.2.
Es legible.

6.
Sistema de dirección.

6.1.
Juego libre de dirección.

6.1.1.
Tiene juego aceptado máximo VEINTINUEVE GRADOS (29º).

7.
Cubiertas.

7.1.
Profundidad de dibujo mínimo.

7.1.1.
La totalidad de los neumáticos posee la profundidad de dibujo mínima exigida.

7.2.
Fallas visibles.

7.2.1.
Los neumáticos están exentos de sopladuras.

7.2.2.
Los neumáticos están exentos de roturas radiales con tela expuestas.

7.2.3.
Los neumáticos están exentos de bandas de rodamientos despegadas.

7.2.4.
Los neumáticos están exentos de roturas pasantes.

8.
Emisión de ruidos.

8.1.
Sistema de escape.

8.1.1.
El nivel sonoro es el reglamentario.

8.2.
Bocina.

8.2.1.
Funciona.

8.2.2.
El nivel sonoro es el correspondiente a la categoría.

9.
Emisión de contaminantes.

9.1.
Sistema de escape.

9.1.1.
Cumple con los valores reglamentarios.

9.1.2.
Cumple con los niveles de emisión de humos reglamentarios.

10.
Sistema de frenos.

10.1.
Frenos de servicios.

10.1.1.
Cumple la distancia de frenado reglamentario.

10.2.
Freno de mano.

10.2.1.
Acciona y permanece aplicado.

11.
Pérdida de fluido al pavimento.

11.1.
No se producen pérdidas de fluidos.

ANEXO IV

DATOS DEL LIBRO DE REGISTRO DEL PUESTO DE REVISION

1.
AL INICIAR LA ACTIVIDAD

1.1.
LUGAR:................ PROVINCIA: ............

1.2.
FECHA:........................................

1.3.
HORA: ........................................

1.4.
PUESTO DE REVISION NÚMERO: ...................

1.5.
NOMBRE Y APELLIDO DEL PERSONAL DEL PUESTO:..............................................

1.6.
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MISMO:..............

2.
PARA CADA REVISION

2.1.
NÚMERO DOMINIO VEHICULO REVISIONADO :..........

2.2.
MARCA Y MODELO DE VEHICULO:...................

2.3.
ANOMALIAS DETECTADAS: ........................

2.4.
NOMBRE Y APELLIDO DEL REVISOR INTERVINIENTE:................................

2.5.
FIRMA DEL MISMO:..............................

2.6.
DESCARGO:.....................................

2.7.
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO REVISIONADO:..................................

2.8.
FIRMA DEL MISMO:..............................

2.9.
OBSERVACIONES:................................

3.
AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD

3.1.
LUGAR:...........FECHA:.........HORA:.........

3.2.
OBSERVACIONES:

3.3.
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PUESTO:.......................................
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	Visto

Considerando

Articulado
	Articulo:41
	Párrafo:1
	Inciso

Sub-inciso
	pagina

	Donde dice: normas establecidas en los Decretos Nos. 110/72 y 1397/93.



	Debe decir: normas establecidas en los Decretos Nros. 110/72 y 1397/93.



	Origen del error: Emisión 
	Operador: Mauro - Gastón

	Observación:


	Anexo I

convenio
	Articulo:
	Párrafo:
	Inciso 1

Sub-inciso 1.1.5

	Donde dice: 1.1.5.
Documento de identidad: Le:CI/DNI/LC:



	Debe decir: 1.1.5.
Documento de identidad: LE/CI/DNI/LC:



	Origen del error: Emisión 
	Operador: Mauro - Gastón

	Observación:


	Anexo 1

convenio
	Articulo:
	Párrafo:
	Inciso 1

Sub-inciso 1.2.7.

	Donde dice: 1.2.7.
Constancia Seguro responsabilidad Civil Nº.......................

1.2.7.
Compañía:............................. Vigencia...............................

	Debe decir:  1.2.7.
Constancia Seguro responsabilidad Civil Nº.......................

Compañía:............................. Vigencia...............................

	Origen del error: Emisión 
	Operador: Mauro - Gastón

	Observación:


	Anexo III

convenio
	Articulo:
	Párrafo:
	Inciso 1.2

Sub-inciso 1.2.1

	Donde dice: 1.5.
Datos del Vehículo:

1.2.6.
Dominio Nº:

1.2.7.
Marca del automotor:

Modelo:

Año:

1.2.3.
Recibo patente vigente:

1.2.4.
Tarjeta de Revisión periódica Nº:

	Debe decir: 1.2.
Datos del Vehículo:

1.2.1.
Dominio Nº:

1.2.2.
Marca del automotor:

Modelo:

Año:

1.2.3.
Recibo patente vigente:

1.2.4.
Tarjeta de Revisión periódica Nº::

	Origen del error: Emisión 
	Operador: Mauro - Gastón

	Observación:


